

TAIKO Model PUB-7
==================

Za normalan rad u puls rezimu:
1 EUR/KM = 1 impuls: DIP SW na ON: 6 i 8
      ili
5 EUR/KM = 1 impuls: DIP SW na ON: 8 

==========================================================================

Za programiranje:
DIP SW na ON: 1, 7 i 8
Nakon programiranja su omogucene SVE novcanice!

==========================================================================

Za disable (inhibit) novcanice:
Power OFF
DIP SW na ON: 1, 6 i 7
POWER ON
Kada prednja LED binka bijelom bojom, prebaciti DIP SW 1 na OFF
LED blinka plavo, a nakon toga narandzasto! 
Tada ubaciti novcanicu koju ne zelite da uredjaj prihvata.
Nastaviti sa ostalim novcanicama koje treba onemoguciti.
Na kraju ugasiti napajanje (Power OFF).

==========================================================================

Za enable (accept) novcanice:
Power OFF
DIP SW na ON: 1 i 6
POWER ON
Kada prednja LED binka bijelom bojom, prebaciti DIP SW 1 na OFF
LED pocinje da blinka plavo.
Ubaciti novcanicu koju treba omoguciti. Treba da je prihvati i zadrzi.
LED svijetli plavo, stalno.
Nakon toga vraca novcanicu, i LED pocinje opet da blinka plavo.
Nastaviti sa ubacivanjem svih novcanica koje treba da prihvati.

==========================================================================

